

# PCIE-CAN(FD) 测试文档


1. 将测试卡插入机箱pcie插槽
2. 安装二次开发资料包中驱动（PCIe-CAN(FD)\Driver\CH367DRV\CH367DRV\SETUP.EXE）




1. 正常安装驱动后，打开设备管理器查看是否识别到设备（有ch367代表正常识别到了）



1. 打开二次开发资料包Test目录下的测试软件，测试can报文收发



1. 测试软件说明（点击连接设备弹出的参数配置页面，如果电脑中只有一张卡，红框部分保持默认即可，如果有多张卡，设备索引号依次增加）



1. 固件升级，设备->固件升级
2. 